**SOUS – COUCHE SABLEE**



**Грунт «SOUS – COUCHE SABLEE»
Основа:**   АКРИЛОВАЯ  ОСНОВА
С ДОБАВЛЕНИЕМ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА
**Фасовка:** 2,5л и 5 л
**Расход:** 1л на 10м2
**Время высыхания:** 4-6 часов

**Описание: специальный грунт на акриловой основе с добавлением натурального кварцевого песка,** используется в качестве основы для нанесения крупно рельефных и грубых декоративных штукатурок.

Применение согласно спецификации основного декоративного покрытия.